油汀电热器产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的油汀电热器产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 6 | 结构（不包含第 22.46 条试验） | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

电热毯产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的电热毯产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品4床，其中2床作为检验样品，2床作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 6 | 结构（不包含第 22.46 条试验） | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 8-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫和类似柔性发热器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

电暖风机产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的电暖风机产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流  和电气强度 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 6 | 结构（不包含第 22.46  条试验） | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和  固体绝缘 | GB 4706. 1-2005、GB 4706. 23-2007、GB 4706.27-2008（适用时） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求

GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3. 2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

电暖扇产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的电暖扇产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 6 | 结构（不包含第 22.46 条试验） | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 23-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器 的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐 性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

电暖手宝产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的电暖手宝产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 6 | 结构（不包含第 22.46 条试验） | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 99-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.99-2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准 要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

电暖脚宝产品质量郑州市监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的电暖脚宝产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**2** 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 3 | 发热 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 6 | 结构（不包含第 22.46 条试验） | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 10 | 接地措施 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 11 | 螺钉和连接 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706. 1-2005 、GB 4706. 80-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** 判定规则

3. 1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.80-2014 家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。